Algunas de las ventajas de estos rodamientos es que son
resistentes a la corrosión, no magnéticos, no conductivos
y pueden trabajar a temperaturas extremas.